{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["需求清单"],"not_rendered":{"images":36,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"需求清单","index":0,"n_rows":139,"n_cols":9,"rows_kept":139,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,3,7],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[7,0,7,7],[8,6,10,6],[8,8,10,8],[9,7,10,7],[11,0,11,7],[12,7,15,7],[12,8,18,8],[16,0,16,7],[17,7,18,7],[19,0,19,7],[20,7,21,7],[20,8,26,8],[22,0,22,7],[25,7,26,7],[27,0,27,8],[29,0,29,7],[30,7,31,7],[30,8,34,8],[32,0,32,7],[33,7,34,7],[35,0,35,7],[36,6,37,6],[36,7,37,7],[36,8,41,8],[38,0,38,7],[39,6,41,6],[39,7,41,7],[42,0,42,7],[43,7,56,7],[43,8,46,8],[47,8,50,8],[51,8,56,8],[57,0,57,8],[59,0,59,7],[60,6,62,6],[60,7,62,7],[60,8,69,8],[63,0,63,7],[64,6,65,6],[64,7,65,7],[66,0,66,7],[67,6,69,6],[67,7,69,7],[70,0,70,7],[71,6,72,6],[71,7,72,7],[71,8,82,8],[73,0,73,7],[74,6,76,6],[74,7,76,7],[77,0,77,7],[78,6,82,6],[78,7,82,7],[83,0,83,7],[84,6,86,6],[84,7,86,7],[84,8,98,8],[87,0,87,7],[88,6,90,6],[88,7,90,7],[91,0,91,7],[93,0,93,7],[94,6,95,6],[94,7,95,7],[96,0,96,7],[97,6,98,6],[97,7,98,7],[99,0,99,8],[101,0,101,7],[102,6,104,6],[102,7,104,7],[102,8,107,8],[105,6,107,6],[105,7,107,7],[108,0,108,7],[109,7,110,7],[109,8,110,8],[111,0,111,7],[112,6,113,6],[112,7,113,7],[112,8,117,8],[114,0,114,7],[115,6,117,6],[115,7,117,7],[118,0,118,7],[119,6,120,6],[119,8,133,8],[121,0,121,7],[122,6,124,6],[122,7,124,7],[125,0,125,7],[126,6,127,6],[126,7,127,7],[128,0,128,7],[129,6,130,6],[129,7,130,7],[131,0,131,7],[132,6,133,6],[132,7,133,7],[134,0,134,7],[135,7,138,7],[135,8,138,8],[139,0,139,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["窗帘需求明细表"]
["1F窗帘明细清单"]
["序号","品名","尺寸","数量","单位","材料面积（m²）","样式","窗户照片","材质说明"]
["前台大厅"]
[1,"窗户总长","6000W*6860H*2",1,"个",82.32,"布+辅料+滑道+配件",null,"1、品名：加厚遮光棉麻布及加厚纱窗帘，2、开启方式：电动拉帘，3、成分：40%丝绒+60%涤纶丝，4、易清洁，洗涤后不易缩水、不变形，5、使用年限：不低于5年，6、重量：不低于1000 克/ m2，7、遮光率100%，8、耐日晒色牢固度变色级3-4 级，9、甲醛含量：符合国家标准10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级，11、配件要求：1）轨道：采用优质铝合金加厚喷白方轨，内含优质PP 胶尼龙走珠，表面光滑顺畅，噪音低，走动平滑，耐用超强，能连续使用10 年以上。使用性能：以0.5m/s 的速度连续反复运动5000 次，滑轮畅通无阻。内外壁光整颜色均匀，无可见缺陷，无声滑轮。走珠配备要求： 至少10个/米（考虑使用中损耗，每条导轨预备2个余量）。2）挂勾：采用加厚不锈钢S钩，耐力强，不易变形，不生锈。规格：25mm*22mm.3）布带：采用加厚密织布带，可反复清洗。带宽：不低于10cm4）安装辅件:不锈钢304螺丝和膨胀塞。12、制作要求：1）采用加厚密织布带，加厚不锈钢S钩，针距均匀、无线头、无毛边，不得出现跑边现象。2）缝纫方法是蝴蝶式固定褶皱（S钩穿钩法），轻松方便的安装拆卸，使悬挂的窗帘布带顶端平齐，达到美观、整齐、层次分明、褶皱均匀的效果。"]
[2,"窗户总长","6000W*6860H*2",1,"个",82.32,"纱+辅料+滑道+配件"]
[3,"电机","常规",3,"个",3,"遥控电机"]
["职工中心"]
[1,"A面窗户","1320W*2250H",3,"个",8.91,"遮光卷帘",null,"1、品名：加厚全遮光面料\n2、开启方式：手动卷帘\n3、涂层工艺高性能金属涂层\n4、成份：聚酯纤维≥22% +聚氯乙烯≤78%\n5、面料及配件耐酸碱，易清洗，使用年限5-7 年\n6、重量：不低于500 克/平方米\n7、开孔率：全遮光\n8、厚度：不低于1mm\n9、耐光色牢度：≥4Grade\n10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1 级\n11、甲醛含量：符合国家标准\n12、配件要求：\n1）卷轴：铝合金材质，直经约φ38 ㎜，中间配加强钉铝合金型材，壁厚≥1.2mm。\n2）卷帘制头：重型拉珠卷帘制头，采用ABS 及POM 原材料制造，方形。两端固定码：碳素弹簧片，有二组弹簧片平衡及储力传动装置，链轮及尾塞材料均采用锌合金及碳化钢组合。承重量不少于13.5kg ，窗帘无滑脱。并采用厚度约3mm高强度钢板的安装支架和安装底板。\n3）下底杆：高强度弧形铝合金扁下轨，每米重约495g，截面尺寸：约4cm*1.5cm,壁厚≥1.0 ㎜，颜色与卷帘面料一致或接近。底槽与面料连接处须用方木条或加重碳钢条。\n4）拉珠：采用POM 碳化钢粗密拉珠，拉珠的连接方式为胶接法，颜色白色，\n珠粒耐磨程度10 万次以上，拉绳单根强度可达到15.4 公斤（包括拉绳强度、塑料珠与拉绳之间的附着力强度）\n5）助力器：采用ABS 及POM 原材料制造，内有弹簧，安装内嵌在卷轴管内，在升降时，达到省力、省时、耐磨损的效果。"]
[2,"B面窗户1","1320W*2250H",3,"个",8.91]
[3,"B面窗户2","850W*2250H",1,"个",1.91]
["职工中心休息室"]
[1,"窗户1","2170W*3030H*2",1,"个",13.15,"布+辅料+滑道+配件",null,"1、品名：加厚遮光棉麻布及加厚纱窗帘，2、开启方式：手动拉帘，3、成分：40%丝绒+60%涤纶丝，4、易清洁，洗涤后不易缩水、不变形，5、使用年限：不低于5年，6、重量：不低于1000 克/ m2，7、遮光率100%，8、耐日晒色牢固度变色级3-4 级，9、甲醛含量：符合国家标准10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级，11、配件要求：1）轨道：采用优质铝合金加厚喷白方轨，内含优质PP 胶尼龙走珠，表面光滑顺畅，噪音低，走动平滑，耐用超强，能连续使用10 年以上。使用性能：以0.5m/s 的速度连续反复运动5000 次，滑轮畅通无阻。内外壁光整颜色均匀，无可见缺陷，无声滑轮。走珠配备要求： 至少10个/米（考虑使用中损耗，每条导轨预备2个余量）。2）挂勾：采用加厚不锈钢S钩，耐力强，不易变形，不生锈。规格：25mm*22mm.3）布带：采用加厚密织布带，可反复清洗。带宽：不低于10cm4）安装辅件:不锈钢304螺丝和膨胀塞。12、制作要求：1）采用加厚密织布带，加厚不锈钢S钩，针距均匀、无线头、无毛边，不得出现跑边现象。2）缝纫方法是蝴蝶式固定褶皱（S钩穿钩法），轻松方便的安装拆卸，使悬挂的窗帘布带顶端平齐，达到美观、整齐、层次分明、褶皱均匀的效果。"]
[2,"窗户1","2170W*3030H*2",1,"个",13.15,"纱+辅料+滑道+配件"]
[3,"窗户2","1320W*3020H*2",1,"个",7.97,"布+辅料+滑道+配件"]
[4,"窗户2","1320W*3020H*2",1,"个",7.97,"纱+辅料+滑道+配件"]
["餐厅"]
[1,"窗户总长","6680W*3250H*2",1,"个",43.42,"布+辅料+滑道+配件"]
[2,"窗户总长","6680W*3250H*2",1,"个",43.42,"纱+辅料+滑道+配件"]
["包房"]
[1,"窗户总长","6900W*3240H*2",1,"个",44.72,"布+辅料+滑道+配件",null,"1、品名：加厚遮光棉麻布及加厚纱窗帘，2、开启方式：手动拉帘，3、成分：40%丝绒+60%涤纶丝，4、易清洁，洗涤后不易缩水、不变形，5、使用年限：不低于5年，6、重量：不低于1000 克/ m2，7、遮光率100%，8、耐日晒色牢固度变色级3-4 级，9、甲醛含量：符合国家标准10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级，11、配件要求：1）轨道：采用优质铝合金加厚喷白方轨，内含优质PP 胶尼龙走珠，表面光滑顺畅，噪音低，走动平滑，耐用超强，能连续使用10 年以上。使用性能：以0.5m/s 的速度连续反复运动5000 次，滑轮畅通无阻。内外壁光整颜色均匀，无可见缺陷，无声滑轮。走珠配备要求： 至少10个/米（考虑使用中损耗，每条导轨预备2个余量）。2）挂勾：采用加厚不锈钢S钩，耐力强，不易变形，不生锈。规格：25mm*22mm.3）布带：采用加厚密织布带，可反复清洗。带宽：不低于10cm4）安装辅件:不锈钢304螺丝和膨胀塞。12、制作要求：1）采用加厚密织布带，加厚不锈钢S钩，针距均匀、无线头、无毛边，不得出现跑边现象。2）缝纫方法是蝴蝶式固定褶皱（S钩穿钩法），轻松方便的安装拆卸，使悬挂的窗帘布带顶端平齐，达到美观、整齐、层次分明、褶皱均匀的效果。"]
[2,"窗户总长","6900W*3240H*2",1," 个",44.72,"纱+辅料+滑道+配件"]
["招商接待区"]
[1,"A面窗户总长","7500W*3280H*2",1,"个",49.2,"布+辅料+滑道+配件"]
[2,"A面窗户总长","7500W*3280H*2",1,"个",49.2,"纱+辅料+滑道+配件"]
[3,"B面窗户总长","6925W*3340H*2",1,"个",46.26,"布+辅料+滑道+配件"]
[4,"B面窗户总长","6925W*3340H*2",1,"个",46.26,"纱+辅料+滑道+配件"]
["2F窗帘明细清单"]
["序号","品名","规格（mm）","数量","单位","材料面积（m²）","样式","窗户照片","材质说明"]
["78人会议室"]
[1,"窗户总长","6870W*3090H*2",1,"个",42.46,"布+辅料+滑道+配件",null,"1、品名：加厚遮光棉麻布及加厚纱窗帘，2、开启方式：手动拉帘，3、成分：40%丝绒+60%涤纶丝，4、易清洁，洗涤后不易缩水、不变形，5、使用年限：不低于5年，6、重量：不低于1000 克/ m2，7、遮光率100%，8、耐日晒色牢固度变色级3-4 级，9、甲醛含量：符合国家标准10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级，11、配件要求：1）轨道：采用优质铝合金加厚喷白方轨，内含优质PP 胶尼龙走珠，表面光滑顺畅，噪音低，走动平滑，耐用超强，能连续使用10 年以上。使用性能：以0.5m/s 的速度连续反复运动5000 次，滑轮畅通无阻。内外壁光整颜色均匀，无可见缺陷，无声滑轮。走珠配备要求： 至少10个/米（考虑使用中损耗，每条导轨预备2个余量）。2）挂勾：采用加厚不锈钢S钩，耐力强，不易变形，不生锈。规格：25mm*22mm.3）布带：采用加厚密织布带，可反复清洗。带宽：不低于10cm4）安装辅件:不锈钢304螺丝和膨胀塞。12、制作要求：1）采用加厚密织布带，加厚不锈钢S钩，针距均匀、无线头、无毛边，不得出现跑边现象。2）缝纫方法是蝴蝶式固定褶皱（S钩穿钩法），轻松方便的安装拆卸，使悬挂的窗帘布带顶端平齐，达到美观、整齐、层次分明、褶皱均匀的效果。"]
[2,"窗户总长","6870W*3090H*2",1,"个",42.46,"纱+辅料+滑道+配件"]
["会议休息室"]
[1,"窗户总长","8300W*3220H*2",1,"个",53.45,"布+辅料+滑道+配件"]
[2,"窗户总长","8300W*3220H*2",1,"个",53.45,"纱+辅料+滑道+配件"]
["备用办公室1"]
[1,"窗户1","1290W*2530H",1,"个",3.26,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心",null,"1、品名：铝合金百叶帘\n2、开启方式：手动帘\n3、面料及配件耐酸碱，易清洗，使用年限5-7年\n4、重量：不低于500 克/平方米\n5、叶片宽度不低于50mm\n6、厚度：不低于2.1mm\n7、颜色：哑光银灰\n8、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级\n9、甲醛含量：符合国家标准\n10、配件要求：\n1）卷轴：铝合金材质，直经约φ38 ㎜，中间配加强钉铝合金型材，壁厚≥1.2mm。\n2）卷帘制头：重型拉珠卷帘制头，采用ABS 及POM 原材料制造，方形。两端固定码：碳素弹簧片，有二组弹簧片平衡及储力传动装置，链轮及尾塞材料均采用锌合金及碳化钢组合。承重量不少于13.5kg ，窗帘无滑脱。并采用厚度约3mm高强度钢板的安装支架和安装底板。\n3）下底杆：高强度弧形铝合金扁下轨，每米重约495g，截面尺寸：约4cm*1.5cm,壁厚≥1.0 ㎜，颜色与卷帘面料一致或接近。底槽与面料连接处须用方木条或加重碳钢条。\n4）拉珠：采用POM 碳化钢粗密拉珠，拉珠的连接方式为胶接法，颜色白色，珠粒耐磨程度10 万次以上，拉绳单根强度可达到15.4 公斤（包括拉绳强度、塑料珠与拉绳之间的附着力强度）。\n5）助力器：采用ABS 及POM 原材料制造，内有弹簧，安装内嵌在卷轴管内，在升降时，达到省力、省时、耐磨损的效果。"]
[2,"窗户2","1320W*2530H",1,"个",3.34]
["备用办公室2"]
[1,"窗户1","1295W*2530H",1," 个",3.28,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心"]
[2,"窗户2","1325W*2530H",1,"个",3.35]
[3,"窗户3","1330W*2530H",1,"个",3.36]
["2楼接待室"]
[1,"窗户1","1330W*3050H",2,"个",4.06,"布+辅料+滑道+配件",null,"1、品名：加厚遮光棉麻布及加厚纱窗帘，2、开启方式：手动拉帘，3、成分：40%丝绒+60%涤纶丝，4、易清洁，洗涤后不易缩水、不变形，5、使用年限：不低于5年，6、重量：不低于1000 克/ m2，7、遮光率100%，8、耐日晒色牢固度变色级3-4 级，9、甲醛含量：符合国家标准10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级，11、配件要求：1）轨道：采用优质铝合金加厚喷白方轨，内含优质PP 胶尼龙走珠，表面光滑顺畅，噪音低，走动平滑，耐用超强，能连续使用10 年以上。使用性能：以0.5m/s 的速度连续反复运动5000 次，滑轮畅通无阻。内外壁光整颜色均匀，无可见缺陷，无声滑轮。走珠配备要求： 至少10个/米（考虑使用中损耗，每条导轨预备2个余量）。2）挂勾：采用加厚不锈钢S钩，耐力强，不易变形，不生锈。规格：25mm*22mm.3）布带：采用加厚密织布带，可反复清洗。带宽：不低于10cm4）安装辅件:不锈钢304螺丝和膨胀塞。12、制作要求：1）采用加厚密织布带，加厚不锈钢S钩，针距均匀、无线头、无毛边，不得出现跑边现象。2）缝纫方法是蝴蝶式固定褶皱（S钩穿钩法），轻松方便的安装拆卸，使悬挂的窗帘布带顶端平齐，达到美观、整齐、层次分明、褶皱均匀的效果。"]
[2,"窗户1","1450W*3050H",2,"个",4.42,"纱+辅料+滑道+配件"]
[3,"窗户2","1455W*3050H",2,"个",4.42,"布+辅料+滑道+配件"]
[4,"窗户2","840W*3050H",2,"个",2.56,"纱+辅料+滑道+配件"]
[5,"窗户1","1331W*2700H",2,"个",3.6,"布+辅料+滑道+配件",null,"1、品名：加厚遮光棉麻布及加厚纱窗帘，2、开启方式：手动拉帘，3、成分：40%丝绒+60%涤纶丝，4、易清洁，洗涤后不易缩水、不变形，5、使用年限：不低于5年，6、重量：不低于1000 克/ m2，7、遮光率100%，8、耐日晒色牢固度变色级3-4 级，9、甲醛含量：符合国家标准10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级，11、配件要求：1）轨道：采用优质铝合金加厚喷白方轨，内含优质PP 胶尼龙走珠，表面光滑顺畅，噪音低，走动平滑，耐用超强，能连续使用10 年以上。使用性能：以0.5m/s 的速度连续反复运动5000 次，滑轮畅通无阻。内外壁光整颜色均匀，无可见缺陷，无声滑轮。走珠配备要求： 至少10个/米（考虑使用中损耗，每条导轨预备2个余量）。2）挂勾：采用加厚不锈钢S钩，耐力强，不易变形，不生锈。规格：25mm*22mm.3）布带：采用加厚密织布带，可反复清洗。带宽：不低于10cm4）安装辅件:不锈钢304螺丝和膨胀塞。12、制作要求：1）采用加厚密织布带，加厚不锈钢S钩，针距均匀、无线头、无毛边，不得出现跑边现象。2）缝纫方法是蝴蝶式固定褶皱（S钩穿钩法），轻松方便的安装拆卸，使悬挂的窗帘布带顶端平齐，达到美观、整齐、层次分明、褶皱均匀的效果。"]
[6,"窗户1","1350W*2700H",2,"个",3.64,"纱+辅料+滑道+配件"]
[7,"窗户2","1350W*2700H",2,"个",3.64,"布+辅料+滑道+配件"]
[8,"窗户2","1350W*2700H",2,"个",3.64,"纱+辅料+滑道+配件"]
[9,"窗户1","1315W*2700H",2,"个",3.55,"布+辅料+滑道+配件",null,"1、品名：加厚遮光棉麻布及加厚纱窗帘，2、开启方式：手动拉帘，3、成分：40%丝绒+60%涤纶丝，4、易清洁，洗涤后不易缩水、不变形，5、使用年限：不低于5年，6、重量：不低于1000 克/ m2，7、遮光率100%，8、耐日晒色牢固度变色级3-4 级，9、甲醛含量：符合国家标准10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级，11、配件要求：1）轨道：采用优质铝合金加厚喷白方轨，内含优质PP 胶尼龙走珠，表面光滑顺畅，噪音低，走动平滑，耐用超强，能连续使用10 年以上。使用性能：以0.5m/s 的速度连续反复运动5000 次，滑轮畅通无阻。内外壁光整颜色均匀，无可见缺陷，无声滑轮。走珠配备要求： 至少10个/米（考虑使用中损耗，每条导轨预备2个余量）。2）挂勾：采用加厚不锈钢S钩，耐力强，不易变形，不生锈。规格：25mm*22mm.3）布带：采用加厚密织布带，可反复清洗。带宽：不低于10cm4）安装辅件:不锈钢304螺丝和膨胀塞。12、制作要求：1）采用加厚密织布带，加厚不锈钢S钩，针距均匀、无线头、无毛边，不得出现跑边现象。2）缝纫方法是蝴蝶式固定褶皱（S钩穿钩法），轻松方便的安装拆卸，使悬挂的窗帘布带顶端平齐，达到美观、整齐、层次分明、褶皱均匀的效果。"]
[10,"窗户1","1350W*2410H",1,"个",3.25,"纱+辅料+滑道+配件"]
[11,"窗户2","1400W*2410H",1,"个",3.36,"布+辅料+滑道+配件"]
[12,"窗户2","1400W*2410H",1,"个",3.36,"纱+辅料+滑道+配件"]
[13,"窗户2","1350W*2410H",1,"个",3.25,"布+辅料+滑道+配件"]
[14,"窗户2","1270W*2410H",1,"个",3.06,"纱+辅料+滑道+配件"]
["3F窗帘明细清单"]
["序号","品名","规格（mm）","数量","单位","材料面积（m²）","样式","窗户照片","材质说明"]
["副总办公室1"]
[1,"窗户1","1245W*2320H",1,"个",2.89,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心",null,"1、品名：铝合金百叶帘\n2、开启方式：手动帘\n3、面料及配件耐酸碱，易清洗，使用年限5-7年\n4、重量：不低于500 克/平方米\n5、叶片宽度不低于50mm\n6、厚度：不低于2.1mm\n7、颜色：哑光银灰\n8、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级\n9、甲醛含量：符合国家标准\n10、配件要求：\n1）卷轴：铝合金材质，直经约φ38 ㎜，中间配加强钉铝合金型材，壁厚≥1.2mm。\n2）卷帘制头：重型拉珠卷帘制头，采用ABS 及POM 原材料制造，方形。两端固定码：碳素弹簧片，有二组弹簧片平衡及储力传动装置，链轮及尾塞材料均采用锌合金及碳化钢组合。承重量不少于13.5kg ，窗帘无滑脱。并采用厚度约3mm高强度钢板的安装支架和安装底板。\n3）下底杆：高强度弧形铝合金扁下轨，每米重约495g，截面尺寸：约4cm*1.5cm,壁厚≥1.0 ㎜，颜色与卷帘面料一致或接近。底槽与面料连接处须用方木条或加重碳钢条。\n4）拉珠：采用POM 碳化钢粗密拉珠，拉珠的连接方式为胶接法，颜色白色，珠粒耐磨程度10 万次以上，拉绳单根强度可达到15.4 公斤（包括拉绳强度、塑料珠与拉绳之间的附着力强度）。\n5）助力器：采用ABS 及POM 原材料制造，内有弹簧，安装内嵌在卷轴管内，在升降时，达到省力、省时、耐磨损的效果。"]
[2,"窗户2","1285W*2320H",1,"个",2.98]
[3,"窗户3","1275W*2320H",1,"个",2.96]
["副总办公室2"]
[1,"窗户1","1275W*2530H",1,"个",3.23,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心"]
[2,"窗户2","1240W*2530H",1,"个",3.14]
["副总办公室3"]
[1,"窗户1","1290W*2530H",1,"个",3.26,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心"]
[2,"窗户2","1335W*2530H",1,"个",3.38]
[3,"窗户3","1318W*2530H",1,"个",3.33]
["副总办公室4"]
[1,"窗户1","1315W*2530H",1,"个",3.33,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心",null,"1、品名：铝合金百叶帘\n2、开启方式：手动帘\n3、面料及配件耐酸碱，易清洗，使用年限5-7年\n4、重量：不低于500 克/平方米\n5、叶片宽度不低于50mm\n6、厚度：不低于2.1mm\n7、颜色：哑光银灰\n8、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级\n9、甲醛含量：符合国家标准\n10、配件要求：\n1）卷轴：铝合金材质，直经约φ38 ㎜，中间配加强钉铝合金型材，壁厚≥1.2mm。\n2）卷帘制头：重型拉珠卷帘制头，采用ABS 及POM 原材料制造，方形。两端固定码：碳素弹簧片，有二组弹簧片平衡及储力传动装置，链轮及尾塞材料均采用锌合金及碳化钢组合。承重量不少于13.5kg ，窗帘无滑脱。并采用厚度约3mm高强度钢板的安装支架和安装底板。\n3）下底杆：高强度弧形铝合金扁下轨，每米重约495g，截面尺寸：约4cm*1.5cm,壁厚≥1.0 ㎜，颜色与卷帘面料一致或接近。底槽与面料连接处须用方木条或加重碳钢条。\n4）拉珠：采用POM 碳化钢粗密拉珠，拉珠的连接方式为胶接法，颜色白色，珠粒耐磨程度10 万次以上，拉绳单根强度可达到15.4 公斤（包括拉绳强度、塑料珠与拉绳之间的附着力强度）。\n5）助力器：采用ABS 及POM 原材料制造，内有弹簧，安装内嵌在卷轴管内，在升降时，达到省力、省时、耐磨损的效果。"]
[2,"窗户2","1290W*2530H",1,"个",3.26]
["副总办公室5"]
[1,"窗户1","1275W*2530H",1,"个",3.33,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心"]
[2,"窗户2","1335W*2530H",1,"个",3.38]
[3,"窗户3","1320W*2530H",1,"个",3.34]
["副总办公室6"]
[1,"A面窗户1","1330W*2530H",1,"个",3.36,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心"]
[2,"A面窗户2","1290W*2530H",1,"个",3.26]
[3,"B面窗户1","1315W*2530H",1,"个",3.33]
[4,"B面窗户2","1393W*2530H",2,"个",7.05]
[5,"B面窗户3","845W*2530H",1,"个",2.14]
["安全环保部"]
[1,"窗户1","1320W*2540H",2,"个",6.71,"遮光卷帘",null,"1、品名：加厚全遮光面料\n2、开启方式：手动卷帘\n3、涂层工艺高性能金属涂层\n4、成份：聚酯纤维≥22% +聚氯乙烯≤78%\n5、面料及配件耐酸碱，易清洗，使用年限5-7 年\n6、重量：不低于500 克/平方米\n7、开孔率：全遮光\n8、厚度：不低于1mm\n9、耐光色牢度：≥4Grade\n10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1 级\n11、甲醛含量：符合国家标准\n12、配件要求：\n1）卷轴：铝合金材质，直经约φ38 ㎜，中间配加强钉铝合金型材，壁厚≥1.2mm。\n2）卷帘制头：重型拉珠卷帘制头，采用ABS 及POM 原材料制造，方形。两端固定码：碳素弹簧片，有二组弹簧片平衡及储力传动装置，链轮及尾塞材料均采用锌合金及碳化钢组合。承重量不少于13.5kg ，窗帘无滑脱。并采用厚度约3mm高强度钢板的安装支架和安装底板。\n3）下底杆：高强度弧形铝合金扁下轨，每米重约495g，截面尺寸：约4cm*1.5cm,壁厚≥1.0 ㎜，颜色与卷帘面料一致或接近。底槽与面料连接处须用方木条或加重碳钢条。\n4）拉珠：采用POM 碳化钢粗密拉珠，拉珠的连接方式为胶接法，颜色白色，\n珠粒耐磨程度10 万次以上，拉绳单根强度可达到15.4 公斤（包括拉绳强度、塑料珠与拉绳之间的附着力强度）\n5）助力器：采用ABS 及POM 原材料制造，内有弹簧，安装内嵌在卷轴管内，在升降时，达到省力、省时、耐磨损的效果。"]
[2,"窗户2","1330W*2540H",1,"个",3.38]
[3,"窗户3","1335W*2540H",1,"个",3.39]
["小会议室"]
[1,"窗户1","1320W*2540H",2,"个",6.71,"遮光卷帘"]
[2,"窗户2","1330W*2540H",1,"个",3.38]
[3,"窗户3","1335W*2540H",2,"个",6.78]
["合约法务部、园区运营部"]
[1,"窗户1","1320W*2530H",2,"个",6.68,"遮光卷帘"]
["土地开发部"]
[1,"窗户1","850W*2530H",1,"个",2.15,"遮光卷帘"]
[2,"窗户2","1390W*2530H",2," 个",7.03]
["规划建设部"]
[1,"窗户1","1390W*2530H",2,"个",7.03,"遮光卷帘"]
[2,"窗户2","780W*2530H",1,"个",1.97]
["4F窗帘明细清单"]
["序号","品名","规格（mm）","数量","单位","材料面积（m²）","样式/颜色","窗户照片","材质说明"]
["董事长办公室"]
[1,"A面窗户1","1088W*3240H",1,"个",3.53,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心",null,"1、品名：铝合金百叶帘\n2、开启方式：手动帘\n3、面料及配件耐酸碱，易清洗，使用年限5-7年\n4、重量：不低于500 克/平方米\n5、叶片宽度不低于50mm\n6、厚度：不低于2.1mm\n7、颜色：哑光银灰\n8、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级\n9、甲醛含量：符合国家标准\n10、配件要求：\n1）卷轴：铝合金材质，直经约φ38 ㎜，中间配加强钉铝合金型材，壁厚≥1.2mm。\n2）卷帘制头：重型拉珠卷帘制头，采用ABS 及POM 原材料制造，方形。两端固定码：碳素弹簧片，有二组弹簧片平衡及储力传动装置，链轮及尾塞材料均采用锌合金及碳化钢组合。承重量不少于13.5kg ，窗帘无滑脱。并采用厚度约3mm高强度钢板的安装支架和安装底板。\n3）下底杆：高强度弧形铝合金扁下轨，每米重约495g，截面尺寸：约4cm*1.5cm,壁厚≥1.0 ㎜，颜色与卷帘面料一致或接近。底槽与面料连接处须用方木条或加重碳钢条。\n4）拉珠：采用POM 碳化钢粗密拉珠，拉珠的连接方式为胶接法，颜色白色，珠粒耐磨程度10 万次以上，拉绳单根强度可达到15.4 公斤（包括拉绳强度、塑料珠与拉绳之间的附着力强度）。\n5）助力器：采用ABS 及POM 原材料制造，内有弹簧，安装内嵌在卷轴管内，在升降时，达到省力、省时、耐磨损的效果。"]
[2,"A面窗户2","1393W*3240H",2,"个",9.03]
[3,"A面窗户3","835W*3240H",1,"个",2.71]
[4,"B面窗户1","1275W*2540H",1,"个",3.24,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心"]
[5,"B面窗户2","1288W*2540H",2,"个",6.54]
[6,"B面窗户3","1245W*2540H",1,"个",3.16]
["董事长值班室"]
[1,"窗户总长","2510W*3130H*2",1,"个",15.71,"布+辅料+滑道+配件",null,"1、品名：加厚遮光棉麻布及加厚纱窗帘，2、开启方式：手动拉帘，3、成分：40%丝绒+60%涤纶丝，4、易清洁，洗涤后不易缩水、不变形，5、使用年限：不低于5年，6、重量：不低于1000 克/ m2，7、遮光率100%，8、耐日晒色牢固度变色级3-4 级，9、甲醛含量：符合国家标准10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级，11、配件要求：1）轨道：采用优质铝合金加厚喷白方轨，内含优质PP 胶尼龙走珠，表面光滑顺畅，噪音低，走动平滑，耐用超强，能连续使用10 年以上。使用性能：以0.5m/s 的速度连续反复运动5000 次，滑轮畅通无阻。内外壁光整颜色均匀，无可见缺陷，无声滑轮。走珠配备要求： 至少10个/米（考虑使用中损耗，每条导轨预备2个余量）。2）挂勾：采用加厚不锈钢S钩，耐力强，不易变形，不生锈。规格：25mm*22mm.3）布带：采用加厚密织布带，可反复清洗。带宽：不低于10cm4）安装辅件:不锈钢304螺丝和膨胀塞。12、制作要求：1）采用加厚密织布带，加厚不锈钢S钩，针距均匀、无线头、无毛边，不得出现跑边现象。2）缝纫方法是蝴蝶式固定褶皱（S钩穿钩法），轻松方便的安装拆卸，使悬挂的窗帘布带顶端平齐，达到美观、整齐、层次分明、褶皱均匀的效果。"]
[2,"窗户总长","2510W*3130H*2",1," 个",15.71,"纱+辅料+滑道+配件"]
["总经理办公室"]
[1,"窗户1","1286W*2400H",1,"个",3.09,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心",null,"1、品名：铝合金百叶帘\n2、开启方式：手动帘\n3、面料及配件耐酸碱，易清洗，使用年限5-7年\n4、重量：不低于500 克/平方米\n5、叶片宽度不低于50mm\n6、厚度：不低于2.1mm\n7、颜色：哑光银灰\n8、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级\n9、甲醛含量：符合国家标准\n10、配件要求：\n1）卷轴：铝合金材质，直经约φ38 ㎜，中间配加强钉铝合金型材，壁厚≥1.2mm。\n2）卷帘制头：重型拉珠卷帘制头，采用ABS 及POM 原材料制造，方形。两端固定码：碳素弹簧片，有二组弹簧片平衡及储力传动装置，链轮及尾塞材料均采用锌合金及碳化钢组合。承重量不少于13.5kg ，窗帘无滑脱。并采用厚度约3mm高强度钢板的安装支架和安装底板。\n3）下底杆：高强度弧形铝合金扁下轨，每米重约495g，截面尺寸：约4cm*1.5cm,壁厚≥1.0 ㎜，颜色与卷帘面料一致或接近。底槽与面料连接处须用方木条或加重碳钢条。\n4）拉珠：采用POM 碳化钢粗密拉珠，拉珠的连接方式为胶接法，颜色白色，珠粒耐磨程度10 万次以上，拉绳单根强度可达到15.4 公斤（包括拉绳强度、塑料珠与拉绳之间的附着力强度）。\n5）助力器：采用ABS 及POM 原材料制造，内有弹簧，安装内嵌在卷轴管内，在升降时，达到省力、省时、耐磨损的效果。"]
[2,"窗户2","1320W*2400H",1,"个",3.17]
["领导3办公室"]
[1,"窗户1","1315W*2530H",1,"个",3.33,"5.0哑光铝合金百叶帘+豪华卷心"]
[2,"窗户2","1322W*2530H",2,"个",6.69]
[3,"窗户3","1335W*2530H",3,"个",10.13]
["财务部长室"]
[1,"窗户1","1320W*2530H",2,"个",6.68,"遮光卷帘",null,"1、品名：加厚全遮光面料\n2、开启方式：手动卷帘\n3、涂层工艺高性能金属涂层\n4、成份：聚酯纤维≥22% +聚氯乙烯≤78%\n5、面料及配件耐酸碱，易清洗，使用年限5-7 年\n6、重量：不低于500 克/平方米\n7、开孔率：全遮光\n8、厚度：不低于1mm\n9、耐光色牢度：≥4Grade\n10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1 级\n11、甲醛含量：符合国家标准\n12、配件要求：\n1）卷轴：铝合金材质，直经约φ38 ㎜，中间配加强钉铝合金型材，壁厚≥1.2mm。\n2）卷帘制头：重型拉珠卷帘制头，采用ABS 及POM 原材料制造，方形。两端固定码：碳素弹簧片，有二组弹簧片平衡及储力传动装置，链轮及尾塞材料均采用锌合金及碳化钢组合。承重量不少于13.5kg ，窗帘无滑脱。并采用厚度约3mm高强度钢板的安装支架和安装底板。\n3）下底杆：高强度弧形铝合金扁下轨，每米重约495g，截面尺寸：约4cm*1.5cm,壁厚≥1.0 ㎜，颜色与卷帘面料一致或接近。底槽与面料连接处须用方木条或加重碳钢条。\n4）拉珠：采用POM 碳化钢粗密拉珠，拉珠的连接方式为胶接法，颜色白色，\n珠粒耐磨程度10 万次以上，拉绳单根强度可达到15.4 公斤（包括拉绳强度、塑料珠与拉绳之间的附着力强度）\n5）助力器：采用ABS 及POM 原材料制造，内有弹簧，安装内嵌在卷轴管内，在升降时，达到省力、省时、耐磨损的效果。"]
[2,"窗户2","1335W*2530H",2,"个",6.76]
["财务办公室"]
[1,"窗户1","1355W*3250H",1,"个",4.4,"遮光卷帘"]
[2,"窗户2","1390W*3250H",2,"个",9.04]
[3,"窗户3","775W*3250H",1,"个",2.52]
["财务档案室"]
[1,"窗户1","825*3250",1,"个",2.68,"遮光卷帘"]
[2,"窗户2","1360W*3250H",2,"个",8.84]
["综合部长室"]
[1,"窗户1","1270W*2510H",1,"个",3.19,"遮光卷帘"]
[2,"窗户2","1316W*2510H",1,"个",3.3]
["综合办公室"]
[1,"窗户1","1320W*2530H",2,"个",6.68,"遮光卷帘"]
[2,"窗户2","1335W*2530H",1,"个",3.38]
["35人会议室"]
[1,"窗户1","1360W*3240H*2",1,"个",8.81,"布+辅料+滑道+配件",null,"1、品名：加厚遮光棉麻布及加厚纱窗帘，2、开启方式：手动拉帘，3、成分：40%丝绒+60%涤纶丝，4、易清洁，洗涤后不易缩水、不变形，5、使用年限：不低于5年，6、重量：不低于1000 克/ m2，7、遮光率100%，8、耐日晒色牢固度变色级3-4 级，9、甲醛含量：符合国家标准10、防火性能：符合GB20286-2006 阻燃1级，11、配件要求：1）轨道：采用优质铝合金加厚喷白方轨，内含优质PP 胶尼龙走珠，表面光滑顺畅，噪音低，走动平滑，耐用超强，能连续使用10 年以上。使用性能：以0.5m/s 的速度连续反复运动5000 次，滑轮畅通无阻。内外壁光整颜色均匀，无可见缺陷，无声滑轮。走珠配备要求： 至少10个/米（考虑使用中损耗，每条导轨预备2个余量）。2）挂勾：采用加厚不锈钢S钩，耐力强，不易变形，不生锈。规格：25mm*22mm.3）布带：采用加厚密织布带，可反复清洗。带宽：不低于10cm4）安装辅件:不锈钢304螺丝和膨胀塞。12、制作要求：1）采用加厚密织布带，加厚不锈钢S钩，针距均匀、无线头、无毛边，不得出现跑边现象。2）缝纫方法是蝴蝶式固定褶皱（S钩穿钩法），轻松方便的安装拆卸，使悬挂的窗帘布带顶端平齐，达到美观、整齐、层次分明、褶皱均匀的效果。"]
[2,"窗户1","1360W*3240H*2",1,"个",8.81,"纱+辅料+滑道+配件"]
[3,"窗户2","1320W*3240H*2",1,"个",8.55,"布+辅料+滑道+配件"]
[4,"窗户2","1320W*3240H*2",1,"个",8.55,"纱+辅料+滑道+配件"]